Чек лист навыка в ортопедической стоматологии

Задание: Изготовление индивидуальной ложки из фотоотверждаемой пластмассы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень манипуляций | Баллы | Баллы студента |
| Отлил гипсовую модель беззубой челюсти из гипса и подготовил её для работы | 0-20 |  |
| Очертил границы будущей индивидуальной ложки | 0-10 |  |
| Сформировал индивидуальную ложку из стандартной пластины из фотоотвердаемой пластмассы согласно границам на модели и изготовил ручку | 0-20 |  |
| Провел полимеризацию пластмассы в специальной фотополимеризационной печи | 0-10 |  |
| Провел пришлифовку краев ложки согласно границам  | 0-10 |  |
| Провел её окончательную припасовку на гипсовой модели и добился свободного снятия индивидуальной ложки  | 0-10 |  |
| Оценил качество изготовления индивидуальной ложки | 0-20 |  |
| Общий балл | 100 |  |